Kontrollplan enligt PBL (2010:900) – Garage

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning | | Datum | |
| B | Sökande (Byggherre) | E | Entreprenör |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. För STARTBESKED - Vid behov komplettera med fler kontrollpunkter: | | | | 2. För SLUTBESKED –  Fyll i löpande under byggnation: | | |
| Kontrollpunkter – kontrollen avser | Kontrollant (B eller E) | Kontrollmetod | Kontroll mot | Datum | ev. Avvikelse | Signatur |
| Utsättning |  | Mätning | Situationsplan |  |  |  |
| Fuktsäkerhet, skydd mot fukt under byggnation |  | Visuellt | BBR 6:53 |  |  |  |
| Grundbotten fri från organiskt material |  | Visuellt |  |  |  |  |
| Dränering och isolering |  | Visuellt | BBR 6:532 |  |  |  |
| Bärförmåga takstolar 3,0kN/m2 |  | Visuellt | Takstolsleverantör |  |  |  |
| Klimatskal tätt, vindskydd och plastfolie/ångbroms |  | Visuellt | BBR 6:531 |  |  |  |
| Ventilation till och frånluft |  | Visuellt | BBR 6:924 |  |  |  |
| Elsäkerhetsintyg |  | Intyg | Elsäkerhetsverket |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader närmare än 8 m. |  | Visuellt | BBR 5:611 |  |  |  |
| Lågt sittande glas, skydd mot skärskada |  | Visuellt | BBR 8:35 /leverantör |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell byggnation är utförd enligt Boverkets byggregler (BBR).   * ANSÖKAN – Fyll i del 1. Skicka kontrollplanen tillsammans med ansökan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. * STARTBESKED – Om ditt ärende är godkänt får du startbesked, som tillsammans med kontrollplanen skickas tillbaka till dig. * BYGGSTART – Påbörja byggnationen. * FÄRDIGSTÄLLANDE – Fyll i del 2. När byggnationen är klar, signera kontrollpunkterna och skicka kontrollplanen tillbaka till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. * SLUTBESKED – Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utfärdar slutbesked. | | | | Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda: | | |
| Datum | | |
| Underskrift sökande | | |
| Namnförtydligande | | |